**3.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMPLANTAÇÃO** |  |  |
| **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** |  |  |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017  DIVISÓRIA SANITÁRIA SANITARIOS, QUANTIDADE 3 TOTAL 7,81M3  AREAS DE BOXES 32,12 M3 | M³ | 39,93 |
| DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017  FUNDAÇÕES EM COCRETO ARMARDO 22,10 M³ | M³ | 22,1 |
| REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017  TELHA QUE REVESTE TODA A COBERTURA DO MERCADO 392M² | M² | 392 |
| REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017  TRAMA QUE COMPÕE TODA A COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO 392M³ | M² | 392 |
| DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017  PISO INTERNO DO MERCADO 58,8M³ | M³ | 58,8 |
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO/PARALELEPÍPEDO/CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017  AREA EXTERNA 508,56M² | M² | 508,56 |
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020  ALVENARIA: 39,93M3  ESTRUTURA DE CONCRETO: 22,10M3  TELHAS: 392M2X0,05M=19,6M3  TRAMAS: 392M2X0,1M=39,2M3  PISO: 58,8M3  PAV EXT: 508,56M2X0,15M = 76,28M3  SOMATÓRIO: 225,91M3X1,5 = 383,87M3 | M³ | 383,87 |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020  383,87M3 X 15KM (DMT) = 5758,06M3XKM | M3XKM | 5758,06 |
|  |  |  |

**3.7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAVIMENTAÇÃO** |  |  |
| CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS – EXECUÇÃO  ÁREA ESTACIONAMENTO 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM = 90,78  ÁREA CARGA E DESCARGA 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM V=21,81  PASSEIO 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM 178,48 M²  **90,78 + 21,81 + 178,48 = 291,07 x 0,1 = 29,1** | M³ | 29,1 |
| EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF\_12/2015  ÁREA ESTACIONAMENTO= 90,78  ÁREA CARGA E DESCARGA=21,81 | M² | 112,59 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015  EM TODO PASSEIO 178,48 M² | M² | 178,48 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016  MEIO-FIO LINEAR 92,46M | M | 92,46 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016  MEIO-FIO CURVO 7,91M | M | 7,91 |
| PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO, 5 CM DE LARGURA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO  PINTURA DE FAIXA EM VAGAS NORMAIS = 30,4 M  PINTURA DE FAIXA EM VAGAS ESPECIAIS = 27,4 M | M | 57,8 |
| DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VAGAS (IDOSO/GESTANTE) COM PINTURA ACRILICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO  01 VAGA | UN | 1 |
| DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VAGAS (PCD) COM PINTURA ACRILICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO  01 VAGA | UN | 1 |

**3.8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PAISAGISMO** |  |  |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO  ENTRADA PRINCIPAL 4,545 M²  ESTACIONAMENTO 5,524M² | M² | 10,07 |
|  |  |  |

**3.9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMUNICAÇÃO VISUAL** |  |  |
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (IDOSO, DEFICIENTE, GESTANTES), INCLUINDO POSTE E BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  01 VAGA PARA IDOSO  01 VAGA PARA PCD | UN | 2 |

**4.3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS** |  |  |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_11/2014  TODA A ESTRUTURA DE ALVENARIA SERÁ EM BLOCO DE CONCRETO 953,42 | M² | 953,42 |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020  3,6 X1,2 H 2,5M  3,6X1,2 H 2,5M  3,6X1,2 H 2,5M  1,6X1,2 H 2,5M  2,38X1,2 H2,5M  3,2X1,2 H 2,5M  4,78X1,2 H 2,5M  7,96X1,2 H 2,5M  3,6X1,2 H 2,5M 4,32  3,6X1,2 H 2,5M 4,32  3,6X1,2 H 2,5M 4,32  4,8X1,2 H 2,5M 5,76 | M² | 56,24 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016  04 PORTAS(P04) COM VERGA DE 4,8 FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO  07 PORTAS(P03) COM VERGA DE 9,1 FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO  02 PORTAS(P01) COM VERGA 3 FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO | M | 16,90 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016  2 PORTAS(C28) COM VERGA 5,30 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO | M | 5,3 |
| VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016   1. JANELA (J19) COM VERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO   01 JANELA (J14) COM VERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO | M | 4,68 |
| CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016   1. JANELA (J19) COM CONTRAVERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO   01 JANELA(J14) 2,34 COM CONTRAVERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO | M | 4,68 |
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF\_06/2017\_P  PAREDES DIVISORIOAS DOS VESTIARIOS FEMENINO E MASCULINO 23,18M² | M² | 23,18 |

**4.4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEMENTOS DE COBERTURA** |  |  |
| TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019  TELHADO CANALETE 90 EM TODA COBERTURA DA EDFICAÇÃO 445,86M² | M² | 445,86 |
| CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF\_07/2019  PARA TODA ESTRUTURA DO TELHADO 19,77 M | M | 19,77 |

**4.6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVESTIMENTO DE PAREDES** |  |  |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014  PAREDE GERAL INTERNA 875,99M² | M² | 875,99 |
| (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_12/2014  PAREDE GERAL INTERNA 875,99M² | M² | 875,99 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014  PAREDE GERAL INTERNA ATÉ O TETO 1281M² | M² | 1281 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FACHADAS, TRÊS DEMÃOS. AF\_06/2014  PAREDES DE FACHADA 740,50M² | M² | 740,5 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS BRILHANTE BRANCO DE DIMENSÕES 10X10 CM. AF\_06/2014  PAREDES INTERNAS DOS BOXES COM NUMERAÇÃO DE 01 Á 34 = 621,01 M² DE PAREDE    BANCADAS = 27,76M² | M² | 648,77 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS BRILHANTE AZUL DE DIMENSÕES 10X10 CM. AF\_06/2014  PAREDES EXTERNAS DOS BOXES COM NUMERAÇÕES DE 01 Á 34 = 88,67M² | M² | 88,67 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO A BOLD ESMALTADO BRILHANTE AURORA PREMIUM MARMORIZADO DE DIMENSÕES 57X57 CM. AF\_06/2014  BANHEIRO PCD 16,902 M²  BANHEIRO FEMININO 27,54 M²  BANHEIRO MASCULINO 27,54 M²  VESTIARIO FEMININO 33,546M²  VESTIARIO MASCULINO 30,618  HIGIENIZAÇÃO 12,192M² | M² | 148,338 |
| REVESTIMENTO DE FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM  FACHADA DO MERCADO 568 UNIDADES COM DIMENSOES DE 1.20 X 20CM | M² | 136,27 |

**4.7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES** |  |  |
| CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF\_06/2014  BANHEIRO PCD 3,80M²  BANHEIRO FEMININO 3,79 M²  BANHEIRO MASCULINO 3,79 M²  VESTIARIO FEMININO 11,69M²  VESTIARIO MASCULINO 11,21M² | M² | 34,28 |
| PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO E ENCERADO – EXECUÇÃO  AREA DE BOX 295,28 M²  SALA DE ADMINISTRAÇÃO 14,69M²  DEPOSITO 4,40M²  LOJA DE ISOPOR 10,78M²  LOJA DE GELO 5,44M²  DEPOSITO DE GELO 4,76M²  DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M²  AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M²  AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29 | M² | 353,69 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO A BOLD ESMALTADO BRILHANTE AURORA PREMIUM MARMORIZADO DE DIMENSÕES 57X57 CM. AF\_06/2014  BANHEIRO PCD 3,80M²  BANHEIRO FEMININO 3,79 M²  BANHEIRO MASCULINO 3,79 M²  VESTIARIO FEMININO 11,69M²  VESTIARIO MASCULINO 11,21M² | M² | 34,28 |
| PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  42 UNIDADES PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM 18,12 M² | M² | 18,12 |
| SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_06/2018  VESTIÁRIO FEMININO 70X15CM  VESTIÁRIO MASCULINO 70X15CM  SANITÁRIO FEM 60X15CM  SANITÁRIO MASC 60X15CM  SANITÁRIO PCD 90X15CM | M | 5,25 |
| RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H=10CM, PIGMENTAÇÃO NA COR CINZA, ACABAMENTO LISO E RETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO  SALA DE ADMINISTRAÇÃO 16,40² | M | 16,4 |

**4.8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVESTIMENTOS DE TETO** |  |  |
| FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF\_05/2017\_P  LOJA DE GELO 5,44M²  DEPOSITO GELO 4,76M²  SALA DE ADM 14,69M²  BANHEIRO PCD 3,80M²  BANHEIRO FEMININO 3,79 M²  BANHEIRO MASCULINO 3,79 M²  VESTIARIO FEMININO 11,69M²  VESTIARIO MASCULINO 11,21M²  AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M²  AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M²  DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M²  DEPOSITO 4,40M²  LOJA DE ISOPOR 10,78M² | M² | 92,69 |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014  LOJA DE GELO 5,44M²  DEPOSITO GELO 4,76M²  SALA DE ADM 14,69M²  BANHEIRO PCD 3,80M²  BANHEIRO FEMININO 3,79 M²  BANHEIRO MASCULINO 3,79 M²  VESTIARIO FEMININO 11,69M²  VESTIARIO MASCULINO 11,21M²  AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M²  AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M²  DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M²  DEPOSITO 4,40M²  LOJA DE ISOPOR 10,78M² | M² | 92,69 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014  LOJA DE GELO 5,44M²  DEPOSITO GELO 4,76M²  SALA DE ADM 14,69M²  BANHEIRO PCD 3,80M²  BANHEIRO FEMININO 3,79 M²  BANHEIRO MASCULINO 3,79 M²  VESTIARIO FEMININO 11,69M²  VESTIARIO MASCULINO 11,21M²  AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M²  AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M²  DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M²  DEPOSITO 4,40M²  LOJA DE ISOPOR 10,78M² | M² | 92,69 |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014  LOJA DE GELO 5,44M²  DEPOSITO GELO 4,76M²  SALA DE ADM 14,69M²  BANHEIRO PCD 3,80M²  BANHEIRO FEMININO 3,79 M²  BANHEIRO MASCULINO 3,79 M²  VESTIARIO FEMININO 11,69M²  VESTIARIO MASCULINO 11,21M²  AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M²  AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M²  DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M²  DEPOSITO 4,40M²  LOJA DE ISOPOR 10,78M² | M² | 92,69 |

4.9

|  |  |
| --- | --- |
| **ESQUADRIAS** |  |
| **PORTAS** |  |
| P04 - PORTA DE MADEIRA LISA GELO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019  01 PORTA DE ACESSO FUNCIONARIOS  01 PORTA DE ACESSO A HIGIENIZAÇÃO  01 PORTA BANHEIRO FEMININO  01 PORTA BANHEIRO MASCULINO | UM  4 |
| P03 - PORTA DE MADEIRA LISA GELO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019  01 ENTRADA VESTIARIO FEMININO  01 VESTIARIO MASCULINO  01 SALA ADM  01 DEPOSITO CE GELO  02 ENTRADA CARGA E DESCARGA  01 SALA DE DEPOSITO | UM  7 |
| P01 - PORTA DE MADEIRA LISA GELO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/20191  01 DEPOSITO DE RESIDUOS  01 BANHEIRO PCD | UM  2 |
| C27 - PORTA DE ABRIR EM LAMBRI DUPLO, (60X180)CM, DOBRADIÇAS CROMADAS REFORÇADAS COM ANÉIS. TARJETA LIVRE OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  05 PORTAS PARA SANITARIOS DOS VESTIARIOS FEMININO  04 PORTAS PARA SANITARIOS DOS VESTIARIOS MASCULINOS  02 PORTAS BANHEIROS MASCULINO  02 PORTAS BANHEIROS FEMININO | UM  13 |
| C28 - PORTA CORTA FOGO DUPLA METALICA NA COR BRANCA/CINZA, 200X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019  01 PORTA NA ENTRADA  01 PORTA ENTRADA/FUNDO | UM  2 |
| **JANELAS** |  |
| J19 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE CORRER, DIM: (1,80X0,50) M, VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DEPÓSITO DE GELO | UM  1 |
| J14 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE CORRER, DIM: (1,60X0,60) M, VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  VESTIÁRIO MASCULINO | UM  1 |

**4.18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREAS MOLHADAS** |  |  |
| **LOUÇAS** |  |  |
| MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020  02 VESTIÁRIO MASCULINO | UN | 2 |
| VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020  2 VASOS PARA O BANHEIRO FEM  2VASOS PARA O BANHEIRO MASC  2 VASOS PARA VESTIARIO MASC  3 VASOS PARA O VESTIARIO FEM  1 VASOS PARA PCD | UN | 10 |
| **METAIS** |  |  |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013  3 PARA VESTIARIO FEM  3PARA VESTIARIO MASC  1 PARA BANHEIRO MASC/FEM  1 PARA BANHEIRO PCD | UN | 8 |
| TORNEIRA CROMADA BICA LONGA, DE PAREDE, PARA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020  34 TORNEIRAS PARA OS BOXES  02 PARA A LAVAGEM CAIXA DE RESIDUOS  04 LAVAGEM DE PEIXE GRANDE  02 PARA BOXES DE LIMPEZA COMUM  02 HIGIENIZAÇÃO | UN | 44 |
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020  02 PARA O BANHREIRO PCD | UN | 2 |
| BARRA DE APOIO ARTICULADA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020  01PARA O BANHREIRO PCD | UN | 1 |
| CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  2PARA O VESTIARIO MASC  2 PARA VESTIARIO MASC | UN | 4 |
| **BANCADAS** |  |  |
| PIA EM AÇO INOX, COM ESCORREDOR, DIM.: (1,35X0,50)M, (LOCAL: TERREO ÁREA BOX [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA 34 BOXES | UN | 34 |
| BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (2,00X0,50) M, INCLUINDO 3 CUBAS EM LOUÇA OVAL (LOCAL: VESTIÁRIO MASCULINO [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA O VESTIARIO FEMININO | UN | 1 |
| BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (2,10X0,50) M, INCLUINDO 3 CUBAS EM LOUÇA OVAL (LOCAL: VESTIÁRIO FEMININO [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA O VESTIÁRIO MASCULINO | UN | 1 |
| BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (0,93X0,50) M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA OVAL (LOCAL: CIRCULAÇÃO SANIT. FEM/MASC [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA AREA COMUM DE BANHEIRO MASC/FEM | UN | 1 |
| BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (2,88X0,50) M, INCLUINDO 2 CUBAS EM LOUÇA OVAL (LOCAL: BOX PARA LIMPEZA COMUM [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA A AREA DE HIGIENIZAÇÃO | UN | 1 |
| **VIDROS** |  |  |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA  PARA AREA COMUM DE BANHEIRO MASC/FEM= 90X1,30  VESTIARIO FEMININO= 210X130CM  VESTIARIO MASCULINO= 210X130CM  PARA BANHEIRO PCD 0,9 X 0,9CM | M² | 7,44 |

4.19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMUNICAÇÃO VISUAL** |  |  |
| PLACA EM ACRÍLICO DOS BOXES, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA NUMERAÇÃO DE BOX DE 01 A 34 | UN | 34 |
| PLACA EM ALUMÍNIO DA ADMINISTRAÇÃO, COR DA FONTE PRETO, DIM.: 5X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  SALA ADMINISTRAÇÃO | UN | 1 |
| PLACA EM ALUMÍNIO DA RECEPÇÃO, COR DA FONTE PRETO, DIM.: 30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA RECEPÇÃO | UN | 1 |
| PLACA EM ACRÍLICO DO BANHEIRO FEMININO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA BANHEIRO FEMININO | UN | 1 |
| PLACA EM ACRÍLICO DO BANHEIRO MASCULINO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA BANHEIRO MASCULINO | UN | 1 |
| PLACA EM ACRÍLICO DO BANHEIRO ACESSIBILIDADE, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA BANHEIRO PCD | UN | 1 |
| PLACA EM ACRÍLICO DO VESTIÁRIO MASCULINO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA VESTIARIO MASCULINO | UN | 1 |
| PLACA EM ACRÍLICO DO VESTIÁRIO FEMININO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA VESTIARIO FEMININO | UN | 1 |
| PLACA EM PS DE ALTA RESISTÊNCIA PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, DIM.: 25X18CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  03 PARA QUADRO DE ENERGIA | UN | 3 |
| PLACA DE CARGA E DESCARGA EM PS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIM.: 40X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA QUADRO DE ALTA RESISTENCIA | UN | 1 |
| PLACA DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS EM PS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIM.: 30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PARA DEPOSITO DE RESIDUOS | UN | 1 |
| LETREIRO PARA O MERCADO PRINCIPAL COM LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO, ALTURA 25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  01 LETREIRO COM 22 LETRAS | UN | 1 |