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RIDER TÉCNICO - SALA PRINCIPAL DO TEATRO CASTRO ALVES
· DIMENSÕES DO PALCO:
Proscênio: largura 16,00m - profundidade 3,74m
Fosso de Orquestra: largura 17,70m - profundidade 4,80m
Boca de Cena: altura máxima 9,00m - largura máxima 16,00m 
Distância do piso do palco até urdimento 21,86m

· URDIMENTO DO PALCO
17 varas de cenário manuais contra pesadas – comprimento 22,4m – carga máxima 500kg
20 varas de cenário motorizadas – comprimento 22,4m – carga máxima 650kg
02 varas de cenário motorizadas laterais – comprimento 11,75m – carga máxima 650 kg
07 varas  de iluminação cênica com comando elétrico  – comprimento 22,4m - carga máxima 900kg
06 varas de iluminação lateral com comando elétrico – comprimento 3,25m – carga máxima 450 kg

· URDIMENTO DO PROSCÊNIO
02 varas de iluminação com comando elétrico no proscênio – comprimento 18,3m - carga máxima 900kg
02 varas de cenário com comando elétrico no proscênio - comprimento 18,3m - carga máxima 650kg

· EQUIPAMENTOS

VESTIMENTAS CÊNICAS

Cortinas Mestra de Gala e de Serviço
01 Cortina Mestra de Gala com abertura central, material 100% algodão, cor bordô, peso 570g/m², 200% Plissado, tratamento de ignifugação. Dimensões: 10m de altura x 2 x 38m de largura 

01 Cortina Mestra de Serviço (Boca) abertura central, material 100% algodão, cor bordô, peso 570g/m², 100% plissado, tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 2 x 19m de largura 

Ciclorama
01 Ciclorama tela de projeção frontal e traseira, material PVC, cor branco creme, peso 400 a 450g/m², espessura 0,30mm a 0,40mm, tratamento de ignifugação. Dimensões 18m de altura x 27m de largura - 01 unidade

Tules
01 Tule em 100% algodão, cor branco, peso 118g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões: 10m de altura x 22m de largura 

01 Tule em 100% algodão, cor preto, peso 118g/m². Tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 22m de largura 

Rotundas, bambolinas e pernas 
02 Rotundas laterais em veludo padrão alicante, tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões: 10m de altura x 12m de largura 

01 Rotunda sem abertura central em veludo padrão ALICANTE, Tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso: 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 22m de largura 

01 Rotunda com abertura central em veludo padrão ALICANTE, Tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso: 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões 10 m de altura x 2 x 12 m de largura 

06 Bambolinas em veludo padrão ALICANTE, tecido 100% padrão trevira CS, cor: preto, peso 520 g/m². Padrão retardador de chama. Dimensões 3m de altura x 22m de largura 

14 Pernas em veludo padrão ALICANTE, tecido 100% padrão trevira CS, cor preto, peso 520 g/m², tratamento de ignifugação. Dimensões 10m de altura x 3,5m de largura 

DIVERSOS

01 Piano Fritz Dobert 1/4 cauda (requer solicitação e confirmação de uso antecipada)

02 Pianos Steinway de cauda inteira (requer solicitação e confirmação  de uso antecipada)

100 Praticáveis pantográficos 2m x 1m, altura máxima 1m (requer solicitação e confirmação de uso antecipada)


· ILUMINAÇÃO CÊNICA 

Equipamento complementar disponível para uso durante a  operação teste
     

	01
	Mesa de comando de iluminação Avolites Arena

	48
	PAR Color Source – ETC 120W - Led

	30
	Parnel ETC 750W

	06
	Zoom profile (ellipsoidal ETC – 25º a 50º)

	20
	Zoom profile (elipsoidal) ADB -  16º - 38º 2000 watts

	18
	Elipsoidal StageLab Solar 800 25º/50º

	18
	Elipsoidal StageLab Solar 800 36º

	08
	Dimmerbox 12 canais - 3000w – Ditel MX  Séries




· CAMARINS
Nível do palco lado A: 04 camarins
Sobre palco lado A: 05 camarins
Piso -1  lado A: 02 camarins
Piso -1  lado B: 02 camarins
· INFORMAÇÕES GERAIS

Elevador de acesso carga/descarga: Largura da porta de entrada: 2,20m Comprimento: 6,00m
Altura: 2,30m
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